設定値

(C)Copyright 2000 NTT Cyber Space Laboratories

要素 | 形式 | 値
channelMode | int | 0 (モノラル), 1(ステレオ)
Name | char[BUFSIZ] | BUFSIZ まで任意長の文字列
Comt | char[BUFSIZ] | BUFSIZ まで任意長の文字列
Auth | char[BUFSIZ] | BUFSIZ まで任意長の文字列
Cpyr | char[BUFSIZ] | BUFSIZ まで任意長の文字列
File | char[BUFSIZ] | BUFSIZ まで任意長の文字列
N_CAN_GLOBAL | int | 1, 2, 4, 8, 16, 32 のうちのどれか。値が大きいほど高音質、小さいほど高速
ID | char[12] | TWIN97012000
samplingRate (kHz) | int |  | 8 | 11 | 16 | 22 | 44
bitRate (kbit/s) | int | mono | 8 | 8,10 | 16 | 20,24,32 | 40,48
stereo | 16 | 16,20 | 32 | 40,48,64 | 80,96
securityLevel | int | 使用しない